Knarreviktoppen sand lek

Snorfeste begge sider av skile. A Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.7.3

Fingerfeste B Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.7.6

Fingerfeste C Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.7.6

Løse oppheng til ringene C Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Begynnende råte Flere steder NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Sklie løs. NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Slitte og løse oppheng. C Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.2

Feil åpning på kobling NS-EN 1176-1:2017 4.2.13

Klemfare for fingre i dekk. NS-EN 1176-1:2017 4.2.7.6

For lite fallsand rundt sklie og huske C Feil NS-EN 1176-1:2017 4.2.8.5.2

Vippedyr ok

Vippe ok